1. 危害性：危險or 有害

危險物：物理性危害   
有害物：健康危害  
 這個有考兩題，一題是非問說是不是分為物理性和健康二種

另外一題問下列何者不是健康危害 Ans: 氧化性 (p17-18)

1. CNS15030標準 (對就是考名字)
2. (1. ) 雇主標示、製作清單、安全資料表、採取通識措施 (雇主有責任)

(2. ) 製造、輸入、供應者 (源頭) : 提供自營作業者、事業單位安全資料表 (非勞工!!!!)  
(3. ) 中央機關定 標示以及通識規則

4. 不適用標示：  
製成品 ( 正常使用不放危害物的 )、容器、  
交通工具內引擎不須標示、不同主管機關 ( e.g. 菸草、食品藥物、化妝品 )  
非工業民生消費品 ( 鹽酸、漂白水 )、滅火器、反應ing的intermediate   
運輸時的免依照附表標示 (已有更複雜的系統標示)  
(這邊考很多，記得要背熟)

5. 100mL以下可以只標 名、危害圖、警示語 ( Vol. 太小標不下 )  
 Ans：不用寫危害成分  
  
6. 3年內更新內容正確性，打電話問源頭sds更新 (大多不會更動)  
  
7. 標示的目的：簡明易懂的危害資訊 (這題是是非題應該是個人都會對)   
   
-------------------------------------------------------  
(沒考的小補充)  
  
1. 標示內容以中文為主，輔以勞工可懂得外文   
( 只有外國人還是要標示中文 )

內容：名稱、危害成分、警示語、警告訊息、防範措施、供應商名稱電話地址

2. A字梯需有4腳皆有絕緣腳座套固定  
3. 密閉、局部排氣(抽走有害物)、擴散後，整體換氣，稀釋其濃度、個人防具